**Arbeitshilfe zur Geräteliste Feuerwehr 2.0 (ABEK 2015) – SD 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bezeichnung (ELDIS)** | **Einheit** | **Erläuterung** |
| 001 | Abdichtmaterial (z. B. Dichtkissen) | Satz | Leckdichtkissen (flach) + Steuergerät + Flasche, max. 1 Satz |
| 002 | Abdichtmaterial (z. B. Universalsperre) | Satz | Kanaldichtkissen (Rollenform)+Steuergerät + Flasche, max. 1 Satz |
| 003 | AED/Defibrillator | Stück |  |
| 004 | Arbeits-/Rettungsplattform | Stück | Bauformausführung egal |
| 005 | Auffangbehälter, Edelstahl- (ab 100 l) | Stück | mindestens 100 Liter Fassungsvermögen |
| 006 | Auffangbehälter, Falt- (ab 2.000 l) | Stück | mindestens 2000 Liter Fassungsvermögen |
| 007 | Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100 l) | Stück | mindestens 100 Liter Fassungsvermögen (auch Faßform) |
| 008 | Be-/Entlüftungsgerät | Stück | Auer „L“ inkl. Lutten, NICHT HOCHDRUCKLÜFTER |
| 009 | Beleuchtungssatz (komplett) | Satz | Lampen, Stativ, Brücke, Abspannung, Notstromaggregat, Kabel |
| 010 | Beleuchtungssatz (Leuchtballon) | Satz | Ballon, Stativ, Abspannung, Notstromaggregat, Kabel, z.B. Powermoon |
| 011 | Bindemittel, Öl- (Vliesrolle, >= 40 m) | Meter | Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst |
| 012 | Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m) | Meter | Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst |
| 013 | Bindemittel, Öl- (Vliestuch, >= 500 Stk.) | Stück | Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst |
| 014 | Bindemittel, Universal- (> 200 kg, transportabel) | Kilogramm | Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst |
| 015 | Bindemittel, Öl- (> 200 kg, transportabel) | Kilogramm | Mengenangabe auf handelsübliche Größen angepasst; egal ob für Gewässer oder nicht |
| 016 | Boot, Schlauch-/Flachwasserschub- | Stück | auch Boote z.B. auf RW, egal ob aufgeblasen oder nicht |
| 017 | Druckschlauch, B- (Transporteinheit 500 m) | Satz | mindestens 1 TS muss betriebsbereit verlastet sein, bzw. Kurzfristig verlastbar auf Rollcontainern im Fahrzeug oder Gespann |
| 018 | Eisretter/-rettungsschlitten | Stück | Nur reine Eisrettungsschlitten, KEINE BOOTE. Boote siehe 016 |
| 019 | Feuerpatsche | Stück |  |
| 020 | Gasmess-/warngerät | Stück | mindestens mit EX-Sensor und Sensoren für O2 oder CO oder H2S oder CO2 (Mehrgasmessgeräte) |
| 021 | Gasmesskoffer (Satz) | Stück | Prüfröhrchensatz (mind. 5 verschiedene Prüfröhrchen) oder CMS System |
| 022 | Gerätesatz Absturzsicherung | Satz | Packliste gemäß DIN 14800-17 |
| 023 | Gerätesatz Auf- und Abseilgerät | Satz | Auch Rollgliss oder Flaschenzug |
| 024 | Gerätesatz Bahnerden | Satz |  |
| 025 | Hebekissensystem | Satz | Hebekissen mit Steuergerät und Flasche, egal ob Hoch- oder Niederdruck |
| 026 | Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN) | Satz | Hebesatz gemäß DIN 14800-6, NICHT 10 TONNEN WINDEN |
| 027 | Heumesssonde | Stück |  |
| 028 | Heuwehrgerät | Satz |  |
| 029 | Hochwasserschutzsystem, mobil {lfd. m} | Meter | z.B. Beaver-System |
| 030 | Hydroschild (Wasserschild) | Stück | egal ob B- oder C-Anschluß |
| 031 | Industriesauger | Stück | Nass-Trocken-Sauger |
| 032 | Kohlendioxid CO2 {kg} | Kilogramm | nur Mengen ab 20 kg |
| 033 | Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug) | Stück |  |
| 034 | Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA) | Stück | Vollschutzanzug |
| 035 | Körperschutz, BC-, Form 2 (Inf.schutzanzug) | Stück |  |
| 036 | Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug) | Stück |  |
| 037 | Kran (Selbstladekran) | Stück | WLF oder RW Kran |
| 038 | Leichtschaum-Generator | Stück | Zubehör für Be- und Entlüfter (008) (z.B. Auer „L“) |
| 039 | Leiter, Schieb- (3-teilig) | Stück |  |
| 040 | Leiter, Steck- (4-teilig) | Satz | nur 4-teilige Sätze |
| 041 | Löschlanze | Stück |  |
| 042 | Löschnagel | Stück | z.B. FogNail |
| 043 | Löschpulver ABC {kg} | Kilogramm | nur Mengen ab 50 kg, z.B. P250, TroTLF, AB SLM |
| 044 | Löschwasser {Liter} | Liter | nur Mengen ab 500 Liter |
| 045 | Mehrzweckzug (ab 16 kN) | Stück |  |
| 046 | Ölsperre {lfd. m} | Meter | ohne Saugfunktion |
| 047 | Photoionisationsdetektor [PID] | Stück |  |
| 048 | Pressluftatmer (Gerät + Maske) | Satz | Mindestmenge 4 PA, keine auf Sonderfahrzeuge verlasteten PA |
| 049 | Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min) | Stück | z.B. auch Chiemsee-Pumpe, elektrisch betrieben |
| 050 | Pumpe, Tauch- (TP 4/1, TP 8/1) | Stück |  |
| 051 | Pumpe, Tauch- (min. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1) | Stück |  |
| 052 | Rettungssatz, hydraulisch | Satz | Nur Fahrzeugtypen, welche laut DIN Beladung einen Rettungssatz haben können (kein MZF/TSF/Anhäger) |
| 053 | Rettungszylinder (Satz) | Satz | Rettungszylinder nach Norm, mind. 2 unterschiedliche Längen |
| 054 | Rollpalette, schienenfahrbar | Stück |  |
| 055 | Säge, Motor- | Stück | Inkl. Schnitt­-Schutzausrüstung |
| 056 | Säge, Rettungs- | Stück | z.B. Twinsäge, Stihl Rettungssäge, Betonkettensäge |
| 057 | Sandsack (leer, Transporteinheit) | Stück | nur Mengen ab 500 Stück, transportfähig |
| 058 | Sandsackabfüllanlage | Stück |  |
| 059 | Schaum-/Wasserwerfer, tragbar | Stück | Nur mit Bodenstativ, auch ggf. auf Anhänger (SWA), sofern dort abnehmbar mit Bodenstativ! |
| 060 | Schaummittel, alkoholbeständig {Liter} | Liter | nur größere Mengen (> 120 l), keine Standardbeladung bei LF, HLF, etc. |
| 061 | Schaummittel, Class A {Liter} | Liter | nur größere Mengen (> 120 l), keine Standardbeladung bei LF, HLF, etc. |
| 062 | Schaummittel, Mehrbereichs- {Liter} | Liter | nur größere Mengen (> 120 l), keine Standardbeladung bei LF, HLF, etc. |
| 063 | Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma) | Stück |  |
| 064 | Schutzkleidung, Hitze-, Form III (Ganzkörperanzug) | Stück |  |
| 065 | Schutzkleidung, Insekten- | Stück | z.B. Imkerschutzanzug, Imkerschutzbekleidung, etc. |
| 066 | Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil | Stück | z. B. Mobela / MOBS |
| 067 | Sonderausrüstung A | Satz | Satz für 4 Personen |
| 068 | Sprungpolster | Stück |  |
| 069 | Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar) | Stück |  |
| 070 | Stützmaterial (Satz) | Satz | NUR BEI RW/AB THL NACH DIN (z.B. Baustützen, Schaltafeln, …) |
| 071 | Tierrettungsgerät/-bergegeschirr | Stück |  |
| 072 | Trage, Korb- (Schleifkorb-) | Stück |  |
| 073 | Trage, Korb-, Schwerlast- | Stück | > 300 kg Belastbarkeit, nicht Schwerlastspineboard |
| 074 | Tragkraftspritze [TS, PFPN] | Stück | min. PFPN 10-750 oder TS 8/8 |
| 075 | Über-/Hochdrucklüfter | Stück | Verbrennungs- oder Elekromotor (NICHT 008) |
| 076 | Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben) | Stück |  |
| 077 | Wärmebildkamera [WBK] | Stück |  |
| 078 | Werkzeugsatz Schornstein | Satz | Ehemals Kaminkehrer-Werkzeug nach DIN 14800 Teil 4 |
| 079 | Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug) | Satz | Werkzeugsatz nach DIN 14800-12 (z.B. Ziehfix) |
| 080 | Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz) | Stück | Hydraulikwinde, Büffelheber, 10 to Winden |
| 081 | Zelt, Schnelleinsatz- | Stück |  |
| 082 | Zelt, Universal- (ab 20 qm) | Stück | ab SG 30 |
| 083 | Zugeinrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde) | Stück |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | = relevant für Erstalarmierung |

Hinweis:

Der Rüstsatz 'Bahn' besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform

Die „Bezeichnung (ELDIS)“ ist eine vom StMIBV vorgegebene und nicht veränderbare Bezeichnung wie die Gerätschaften im Leitsystem bayernweit geführt werden.